**Manometry s Bourdonovou trubicí**

Verze

RF50

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměr Ø | Připojení | Závit | Jímka | Rozsah | Typ | Katalog. č. |
|  | 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 6 bar | RF50 ax | 63127 |
| 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 10 bar | RF50 ax | 63128 |
| 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 16 bar | RF50 ax | 63129 |
|  | 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 6 bar | RF50 rad | 63122 |
| 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 10 bar | RF50 rad | 63123 |
| 50 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 16 bar | RF50 rad | 63124 |

RF63

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměr Ø | Připojení | Závit | Jímka | Rozsah | Typ | Katalog. č. |
|  | 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 2,5 bar | RF63 ax | 63536 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 4 bar | RF63 ax | 63537 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 6 bar | RF63 ax | 63538 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 10 bar | RF63 ax | 63539 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Axiální | 0 ÷ 16 bar | RF63 ax | 63540 |
|  | 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 2,5 bar | RF63 rad | 63501 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 4 bar | RF63 rad | 63511 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 6 bar | RF63 rad | 63512 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 10 bar | RF63 rad | 63513 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 16 bar | RF63 rad | 63514 |
| 63 mm | G¼B | Samouzavírací s těsnicím kroužkem z PTFE | Radiální | 0 ÷ 16 bar | RF63 rad | 63515 |


RF80

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměr Ø | Připojení | Jímka | Rozsah | Typ | Katalog. č. |
|  | 80 mm | G½B | Radiální | -1 ÷ 0 bar | RF80 rad | 63551 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 1 bar | RF80 rad | 63559 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 1,6 bar | RF80 rad | 63560 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 2,5 bar | RF80 rad | 63561 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 4 bar | RF80 rad | 63562 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 6 bar | RF80 rad | 63563 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 10 bar | RF80 rad | 63564 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 16 bar | RF80 rad | 63565 |
| 80 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 25 bar | RF80 rad | 6356 |


RF100

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměr Ø | Připojení | Jímka | Rozsah | Typ | Katalog. č. |
|  | 100 mm | G½B | Radiální | -1 ÷ 0 bar | RF100 rad | 63601 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 1 bar | RF100 rad | 63609 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 1,6 bar | RF100 rad | 63610 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 2,5 bar | RF100 rad | 63611 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 4 bar | RF100 rad | 63612 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 6 bar | RF100 rad | 63613 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 10 bar | RF100 rad | 63614 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 16 bar | RF100 rad | 63615 |
| 100 mm | G½B | Radiální | 0 ÷ 25 bar | RF100 rad | 63616 |

Technické výkresy

Rozměry [mm]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | b | c1 | c2 | g1 | g2 | G | G1 | s | SW | SW1 |
| 63 | 30,4 | 13 | 11,5 | 49,9 | 50,4 | G¼B | G⅜B | 3,7 | 14 | 17 |



Rozměry [mm]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | a | b1 | c | c1 | G | G1 | h | h1 | s | SW | SW1 |
| 63 | 9,8 | 29,7 | 11,2 | 13 | G½B | G⅜B | 49,5 | 51,5 | 3,7 | 14 | 17 |

Rozměry [mm]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | a | b1 | c | G | h | s | SW |
| 80 | 12,8 | 32,8 | 17 | G½B | 64 | 2,8 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | a | b1 | c | G | h | s | SW |
| 100 | 15,5 | 34,5 | 17 | G½B | 74 | 3,5 | 22 |

Rozměry [mm]